附件1：

病床技术需求：

一、床体尺寸：1880\*900\*650-1260（mm）（长\*宽\*高)±10%

二、床板 1770\*700（长\*宽）±10%，1.2mm冷轧钢板表面喷塑处理。

三、铝合金护栏美观牢固、四个按钮式开关、四支气弹簧助力升降，操作轻便，并可分三级调节护栏高度，有效防止儿童意外落床。

四、四个五寸静音丝扣轮，刹车可靠。

五、下置两个杂物盘、一个鞋盆架。

六、高密度聚胺脂木板，耐用不变形，颜色粉红，柔和温馨。

七、可折叠式伸缩摇把，高精度丝杆，双向到位保护，操作轻松。

八、床头、床尾各1支输液杆，并可选配蚊帐架。

九、背部升降0°－75°，腿部升降0°－45°。

其他设备除备注栏需求外无其他具体参数要求，合法合规的常规使用产品即可。